**Приложение № 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

**„Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места“**

Лекият автомобил следва да притежава следните минимални технически характеристики или еквивалентни:

 **Таблица № 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ЕРГОНОМИЧНОСТ, ОБИТАЕМОСТ И ТЕХНИЧЕСКА ЕСТЕТИКА**  | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  |
| 1. | Автомобил:  | Фабрично нов, произведен не по-рано от 2019 г. |
| 1.1.  | Брой места | 4+1 |
| 1.2.  | Брой врати | 4+1  |
| 1.3.  | Колесна формула | 4х4 – задвижване на всички колела |
| 1.4.  | Тип на двигателя | Дизелов, Евро 6, мин. 1990 см3 |
| 1.5. | Мощност на двигателя | Мин. 180 PS |
| 1.6.  | Скоростна кутия | Автоматична, мин. 7 степенна |
| 1.7. | Комбиниран разход на гориво:  | не повече от 7,0 л. на 100 км  |
| 1.8.  | Емисии СО2, g/km за стандарт WLTP | не повече от 200 g/km |
| 1.9.  | Дължина, mm | не по-малка от 4 470 mm |
| 1.10.  | Ширина (без огледалата), mm | не по-малка от 1 850 mm |
| 1.11. | Височина, mm | не по-малка от 1 640 mm |
| 1.12. | Междуосие, mm  | не по-малко от 2 670 mm |
| 1.13. | Пътен просвет (клиренс) mm  | не по-малко от 170 mm |
| 1.14.  | Обем на багажника до ръба на седалките  | не по-малко от 500 л. |
| 1.15. | Бордови компютър | да  |
| 1.16. | Навигационна система | да  |
| 1.17.  | Двузонов климатроник | да  |
| 1.18. | Регулируем ляво разположен волан със сервоусилвател  | да  |
| 1.19.  | Радио/CD/MP3, управление от волана, USB,Bluetooth  | да  |
| 1.20. | Фабрична задна камера | да |
| 1.21. | Имобилайзер  | да  |
| 1.22. | Странични огледала за обратно виждане – електрически регулируеми и отопляеми  | да  |
| 1.23. | Предни и задни електрически стъкла | да |
| 1.24. | Регулируема и по височина седалка на водача | да |
| 1.25. | Електрическо отваряне и затваряне на багажното отделение | да |
| 1.26. | Вентилирани предни седалки | да |
| 1.27. | Подгряване на предните седалки | да |
| 1.28. | Затъмнени задни стъкла на задните врати и багажника | да |
| 1.29.  | Челно стъкло с подгряване | да |
| 1.30.  | Система за движение с постоянна скорост или еквивалент | да |
| 1.31.  | Цвят  | металик – черен/сив |
| 1.32.  | Надлъжни рейки на покрива  | да  |
| 1.33. | Обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Европейските изисквания и чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата);  | да  |
| 1.34. | Автомобилът да бъде окомплектован с допълнителен комплект зимни гуми с лети джанти (от лети сплави) минимум 18" | да  |
| 1.35. | Резервно колело с гума | да |
| 1.36. | Гаранционен срок в години за проява на фабрични дефекти | мин. 5 години |
| 1.37. | Гаранционен срок в километри за проява на фабрични дефекти | мин. 150 000 км |
| 1.38. | Пътна помощ  | денонощна, безплатна за цялата страна |

**Таблица № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **СИСТЕМИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СИГУРНОСТ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА**  | **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  |
| 2. | Системи за безопасност: |  |
| 2.1. | Спирачна система със сервоусилвател (предни и задни дискови спирачки), снабдена с антиблокираща система | да |
| 2.2. | Електронна система за контрол на траекторията стабилността) ESP или еквивалент | да  |
| 2.3. | Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалент | да |
| 2.4. | Автоматично включващи се аварийни светлини при удар или рязко спиране | да |
| 2.5. | Въздушни възглавници за водача и пътника до него и странични въздушни възглавници за предните две места  | да  |
| 2.6. | Система за подпомагане потеглянето по наклон или еквивалент | да  |
| 2.7. | Aвтоматично прекъсване на горивото при удар  | да  |
| 2.8. | Електронно разпределение на спирачното усилие  | да  |
| 2.9. | Дневни светлини | да |
| 2.10. | Адаптивни основни LED фарове или еквивалент | да |
| 2.11. | Предпазни колани за водача и пътниците  | да  |
| 2.12. | Допълнителни фарове за мъгла: предни фарове за мъгла, заден фар за мъгла или усилена задна светлина за мъгла  | да  |
| 2.13. | Централно заключване  | да  |
| 2.14. | Преден и заден парктроник | да  |

**Забележка:**Техническото предложение следва да покрива минималните изисквания на Възложителя.

Допълнителни предложения са допустими, стига те да не са в противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя характеристики.

Участници с оферти по-ниски от горепосочените минимални технически характеристики и изисквания на поръчката, ще бъдат отстранени от участие.

Изпълнителят трябва да осигури гаранционно (сервизно) обслужване на доставения автомобил, за предложената от участника в техническото му предложение гаранция, която не може да бъде по-малка от изисканата от Възложителя. Гаранцията включва смяна на масла, филтри и други дейности предписани от производителя, необходими за да важи неговата гаранционна отговорност.

В срока на гаранцията, Изпълнителят отстранява за своя сметка настъпилите повреди, които се покриват от гаранцията на производителя съгласно сервизна/гаранционна книжка, чрез извършване на необходимите ремонти.

При извършване на доставката изпълнителят по договора представя Техническа документация на български език, която да включва информация относно: технически данни и характеристики; ръководства (инструкции) за експлоатация: процедури за нормална експлоатация и мерки за безопасност.

При доставката, автомобилът следва да бъде оборудван съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Доставеният автомобил следва да се регистрира по ЗДвП и Наредба № I -45 от 24 март 2000 г. от името на Възложителя за сметка на Изпълнителя.

Срок на доставка – до 60 календарни дни след подписване на договора.